附件1

**江北区洋炮局1862项目水土保持方案特性表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江北区洋炮局1862项目 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 |
| 涉及省（市、区） | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及县或个数 | 江北区 |
| 项目规模 | 本项目建设内容包括保护修缮文保建筑、维修改善传统风貌建筑、更新改造现状其他保留建筑及新建建筑。 | 总投资（万元） | 50000 | 土建投资（万元） | 33500 |
| 动工时间 | 2022年1月 | 完工时间 | 2024年12月 | 设计水平年 | 2024年 |
| 工程占地（hm2） | 15.77 | 永久占地（hm2） | 0 | 临时占地（hm2） | 15.77 |
| 土石方量（万m3） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
| 建设防治区 | 1.52 | 1.52 | / | / |
| 重点防治区名称 | 无 |
| 地貌类型 | 剥蚀丘陵地貌 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） | 15.77 | 容许土壤流失量〔t/（km2·a）〕 | 500 |
| 水土流失预测总量（t） | 1079 | 新增水土流失量（t） | 525 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类一级防治标准 |
| 防治指标 | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
| 渣土挡护率(%) | 94 | 表土保护率(%) | 92 |
| 林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 25 |
| 防治措施及工程量 | 分区 | 单元 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 项目建设防治区 | 主体设计：雨水管网310m方案新增：无 | 主体设计：景观绿化46396m2方案新增：无 | 主体设计：无方案新增：方案新增：临时排水沟80m，临时沉沙池1座，临时拦挡75m，防雨布覆盖2000m2 |
| 投资（万元） | 主体设计：6.94方案新增：0合 计：6.94 | 主体设计：371.17方案新增：0合 计：371.17 | 主体设计：0方案新增：3.15合 计：3.15 |
| 水土保持总投资（万元） | 428.66（主体已列378.11，方案新增50.55） | 独立费（万元） | 10.82 |
| 监理费(万元) | 0 | 监测费（万元） | 12.89 | 补偿费（万元） | 22.08（220794元） |
| 方案编制单位 | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 | 建设单位 | 重庆壹捌陆贰商业管理有限公司 |
| 法定代表人 | 张国佐 | 法定代表人 | 霍东 |
| 地址 | 重庆市南岸区学府大道58号互信星座14-6 | 地址 | 重庆市江北区大石坝街道大石坝二村1-007-1 |
| 邮编 | 400074 | 邮编 | 400021 |
| 联系人及电话 | 秦勇/17782354077 | 联系人及电话 | 杨蕾/17754970527 |
| 传真 | ---------- | 传真 | ---------- |
| 电子信箱 | 544651698@qq.com | 电子信箱 | ---------- |