附件1

**华能国际能源先行区西南总部（G06-1/03地块）水土保持方案特性表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 华能国际能源先行区西南总部（G06-1/03地块） | 流域管理机构 | 长江水利委员会 |
| 涉及省市 | 重庆市 | 涉及地市或个数 |  | 涉及县或个数 | 江北区 |
| 项目规模 | 本项目规划用地面积2.47hm2，总建筑面积71597m2，建筑密度39.71%，容积率2.0，绿化面积0.45hm2，绿地率18.25%；共设停车位593辆，全部为室内停车位。 | 总投资（万元） | 103651 | 土建投资（万元） | 77738 |
| 动工时间 | 2023年2月 | 完工时间 | 2025年8月 | 设计水平年 | 2025年 |
| 工程占地（hm2） | 3.01 | 永久占地（hm2） | 2.47 | 临时占地（hm2） | 0.54 |
| 土石方量（万m³） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
| 10.45 | 3.7 | / | 6.75 |
| 重点防治区名称 | / |
| 地貌类型 | 剥蚀丘陵地貌 | 水土保持区划 | 西南紫色土区（四川盆地及周围山地丘陵区） |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） | 3.01 | 容许土壤流失量[t/（km2.a）] | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） | 178 | 新增水土流失量(t) | 105 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类一级标准 |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 94 | 表土保护率(%) | / |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率(%) | 18.25 |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 主体工程防治区 | 主体设计：DN300雨水管网82m，DN400雨水管网580m，DN500雨水管网184m，DN600雨水管网16m，透水砖铺装1657.68m2。 | 主体设计：景观绿化0.45hm2。 | 主体设计：车辆冲洗池1座，临时截水沟174m，临时沉沙池1座，密目网遮盖940m2。方案新增：防雨布覆盖1300m2。 |
| 施工生产生活防治区 | 方案新增：土地整治5400m2。 | 方案新增：撒播草籽0.21hm2。 |  |
| 投资（万元） | 主体设计：53.8方案新增：2.14 | 主体设计：90方案新增：0.13 | 主体设计：2.17方案新增：0.84 |
| 水土保持总投资（万元） | 173.4（主体设计145.97，方案新增27.43） | 独立费用（万元） | 9.5 |
| 监理费（万元） | 0 | 监测费（万元） | 9.3 | 补偿费（元） | 42140 |
| 方案编制单位 | 重庆腾森生态环境咨询服务有限公司 | 建设单位 | 重庆新渝江盛置业发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91500108MA60KXB07Y | 统一社会信用代码 | 91500105MA611HDG4N |
| 法定代表人 | 唐仲福 | 法定代表人 | 李苏渝 |
| 地址 | 重庆市渝北区余松一支路龙湖紫都星座A1013 | 地址 | 重庆市江北区创富路3号3幢5层502 |
| 邮编 | 400020 | 邮编 | 400023 |
| 联系人及电话 | 李君华/18580782777 | 联系人及电话 | 冯违/13330298835 |
| 电子信箱 | 157618580@qq.com | 电子信箱 | / |