附件1

**江北迈基诺水土保持方案特性表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 迈基诺基因科技产业园 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 |
| 涉及省（市、区） | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及县或个数 | 江北区 |
| 项目规模 | 占地面积约为5.25hm²，建筑面积86841.2m²。 | 总投资（万元） | 26000 | 土建投资（万元） | 11700 |
| 动工时间 | 2023年7月 | 完工时间 | 2027年8月 | 设计水平年 | 2027年 |
| 工程占地（hm²） | 5.25 | 永久占地（hm²） | 5.19 | 临时占地（hm²） | 0.06 |
| 土石方量（万m3） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
| 5.82 | 5.82 | / | / |
| 重点防治区名称 | 重庆市水土流失重点预防区 |
| 地貌类型 | 剥蚀浅丘地貌 | 水土保持区划 | 西南土石山区 |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm²） | 5.25 | 容许土壤流失量[t/(km²•a)] | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） | 705 | 新增土壤流失量（t） | 443 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类一级防治标准 |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 | 1 |
| 渣土防护率（%） | 94 | 表土保护率（%） | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率（%） | 12 |
| 防治措施及工程量 | 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 项目建设区 | 主体已列：雨水排水管1560m，透水砖铺装0.12hm²。方案新增：表土剥离0.23万m3，表土回填0.23万m3。 | 主体已列：景观绿化0.66hm²。 | 主体已列：车辆冲洗站1座方案新增：临时排水沟1144m，临时沉砂池2座，编织土袋拦挡184m，防雨布覆盖6300m²。 |
| 施工临时设施区 | 方案新增：土地整治0.06hm2。 |  | 　 |
| 投资（万元） | 83.95（主体已列75.84，方案新增8.11） | 79.2（主体已列79.20） | 13.13（主体已列0.8，方案新增12.33） |
| 水土保持总投资（万元） | 238.66（主体已列155.84，方案新增82.82） | 独立费用（万元） | 16.18 |
| 监理费（万元） | / | 监测费（万元） | 25.76 | 补偿费（万元） | 7.35（73491.60元） |
| 分省措施费（万元） | / | 分省补偿费 | / |
| 方案编制单位 | 重庆绿众工程咨询有限公司 | 建设单位 | 迈基诺（重庆）基因科技有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张公平 | 法定代表人 | 伍建 |
| 地址 | 重庆市酉阳县板溪镇金园大道58号B-409地块(重庆桃花源经济园区) | 地址 | 重庆市江北区港城东环路6号1幢1-2、2-2、3-2、4-2、5-2、6-2 |
| 邮编 | 409800 | 邮编 | 400000 |
| 联系人及电话 | 张磊15683705653 | 联系人及电话 | 马娟18580587225 |
| 传真 | 023-65085535 | 传真 | / |
|  电子邮箱 | 81522771@qq.com | 电子邮箱 | / |