附件1

**江北嘴金融中心建设工程水土保持方案特性表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江北嘴金融中心建设工程 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 |
| 涉及省市 | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及县或个数 | 江北区 |
| 项目规模 | 工程占地面积5.39hm²，扰动地表面积1.86hm2。 | 总投资（万元） | 53355.13 | 土建投资（万元） | 23782.97 |
| 动工时间 | 2023年9月 | 完工时间 | 2024年2月 | 设计水平年 | 2024 |
| 工程占地（hm2） | 5.39 | 永久占地（hm2） | 5.39 | 临时占地（hm2） | 0 |
| 土石方量（万m3） | 挖方量 | 填方量 | 借方量 | 弃方量 |
| 1.77 | 0.25 | / | 1.52 |
| 重点防治区名称 | 不涉及 |
| 地貌类型 | 河流阶地地貌 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 微度 |
| 防治责任范围（hm2） | 5.39 | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） | 192 | 新增土壤流失量（t） | 131 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 94 | 表土保护率（%） | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率（%） | 25 |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 绿化保留防治区 | / | / | / |
| 施工扰动防治区 | 主体已列：排水沟340m，园路边沟1303m，沉沙井11个，雨水管网68.6m；方案新增：全面整地0.18hm2，表土剥离0.10万m3，表土回覆0.10万m3 | 主体已列：景观绿化0.18hm2 | 方案新增：车辆冲洗站1座，临时排水沟368m，临时沉砂池4座，防雨布覆盖1400m2，编织土袋挡墙80m |
| 投资（万元） | 48.40（主体已列44.16；方案新增4.24） | 27.00（均为主体已列） | 4.07（均为方案新增） |
| 水土保持总投资（万元） | 102.66（主体已列71.16；方案新增31.50） | 独立费用（万元） | 6.69 |
| 监理费（万元） | / | 监测费(万元) | 7.59 | 补偿费（万元） | 7.5495（免征） |
| 方案编制单位 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 建设单位 | 重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室、重庆市江北区城市建设发展集团有限公司 |
| 法定代表人 | 徐兴科 | 法定代表人 | 蒲丽娟 |
| 地 址 | 重庆市渝中区大坪正街160号万科锦程3幢36-12 | 地 址 | 重庆市江北区御庭苑2号楼 |
| 统一社会信用代码 | 91500103778469571M | 统一社会信用代码 | 11500105339529229H /91500105747477261D |
| 邮政编码 | 400042 | 邮政编码 | 400023 |
| 联系人及电话 | 高莅淞/18306052734 | 联系人及电话 | 何老师/17308367050 |
| 传 真 | 023-65085535 | 传 真 | / |
| 电子信箱 | 764096890@qq.com | 电子信箱 | / |