附件1

**江北区观音桥组团I标准分区I10-1/04、I11-2/04、I11-3/04、I13-2/04、I13-1-2/04地块（二期）项目水土保持方案特性表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 江北区观音桥组团I标准分区I10-1/04、I11-2/04、I11-3/04、I13-2/04、I13-1-2/04地块（二期）项目 | | | | | | | | | | | | | 流域管理机构 | | | | | 长江水利委员会 | | | |
| 涉及省（市/区） | | 重庆市 | | | | | | | 涉及地市或个数 | | | | / | | | | 涉及县或个数 | | | | 江北区 | | |
| 项目规模 | | 规划建设用地面积31861.3m2 | | | | | | | 总投资（万元） | | | | 272280 | | | | 土建投资（万元） | | | | 190000 | | |
| 动工时间 | | 2022.7 | | | | | | | 完工时间 | | | | 2025.11 | | | | 设计水平年 | | | | 2025 | | |
| 工程占地（hm²） | | | | 3.82 | | | | | 永久占地（hm²） | | | | 3.19 | | | | 临时占地（hm²） | | | | 0.63 | | |
| 土石方量（万m³） | | | | | | | | | 挖方 | | | | 填方 | | | | 借方 | | | | 余方 | | |
| 64.08 | | | | 0.8 | | | | / | | | | 63.28 | | |
| 重点防治区名称 | | | | | 重庆市水土流失重点预防区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地貌类型 | | | | | | | | | 丘陵地貌 | 水土保持区划 | | | | | | | | | 西南紫色土区 | | | | |
| 土壤侵蚀类型 | | | | | | | | | 水蚀 | 土壤侵蚀强度 | | | | | | | | | 中度 | | | | |
| 防治责任范围面积（hm²） | | | | | | | | | 3.82 | 容许土壤流失量[t/(km².a)] | | | | | | | | | 500 | | | | |
| 土壤流失预测总量（t） | | | | | | | | | 724 | 新增土壤流失量（t） | | | | | | | | | 225 | | | | |
| 水土流失防治标准执行等级 | | | | | | | | | 建设类项目西南紫色土区一级标准 | | | | | | | | | | | | | | |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） | | | | | | | 97 | | | | 土壤流失控制比 | | | | | | | | | | 1.0 | |
| 渣土挡护率（%） | | | | | | | 94 | | | | 表土保护率（%） | | | | | | | | | | / | |
| 林草植被恢复率（%） | | | | | | | 97 | | | | 林草覆盖率（%） | | | | | | | | | | 10 | |
| 防  治  措  施  及  工  程  量 | 防治分区 | | | | | | 工程措施 | | | | 植物措施 | | | | | | | 临时措施 | | | | | |
| 项目建设区 | I13-1-2/04地块 | | | | | 雨水管网117m。 | | | | 景观绿化608.55m2。 | | | | | | | 临时苫盖1900m2。 | | | | | |
| I13-2/04地块 | | | | | 雨水管网485m。 | | | | 景观绿化3314.03m2。 | | | | | | | 临时苫盖3000m2，洗车池1座，临时排水沟170m，临时沉沙池2座，临时绿化100m2。 | | | | | |
| 临时工程区 | | | | | | / | | | | / | | | | | | | 临时苫盖1500m2。 | | | | | |
| 投资（万元） | | | | | | | 主体设计：15.95  方案新增：0.00 | | | | 主体设计：171.8  方案新增：0.00 | | | | | | | 主体设计：7.29  方案新增：4.7 | | | | | |
| 水土保持总投资（万元） | | | | | | 245.16 | | | 基本预备费（万元） | | | | | 2.6 | | 独立费用（万元） | | | | | | | 21.56 |
| 监理费（万元） | | | | | | 0.00 | | | 监测费（万元） | | | | | 17.15 | | 补偿费（元） | | | | | | | 41087.2 |
| 分省措施费（万元） | | | | | | | | | / | | | | | | | 分省补偿费（万元） | | | | | | | / |
| 方案编制单位 | | | 重庆德和环境工程有限公司 | | | | | | | 建设单位 | | | | | | | 重庆怡润华成房地产开发有限公司 | | | | | | |
| 法人及电话 | | | 周航/67778185 | | | | | | | 法人及电话 | | | | | | | 陈刚 | | | | | | |
| 地址 | | | 渝北区红黄路441号正升青青丽苑1栋6层 | | | | | | | 地址 | | | | | | | 重庆市江北区西环路8号1幢7-12 | | | | | | |
| 邮编 | | | 400042 | | | | | | | 邮编 | | | | | | | 400042 | | | | | | |
| 联系人/电话 | | | 王韵梅/13320219933 | | | | | | | 联系人/电话 | | | | | | | 汪老师/18581058633 | | | | | | |
| 传真 | | | 67778185 | | | | | | | 企业信用代码 | | | | | | | 91500105MA7ENF5X06 | | | | | | |